Описание: 

Версия ПО приемника HD9305B для USB обновления. 

version:
STB		0.31.136
NKE		02.01.00

Обновление ПО производится через USB порт с помощью флешки, отформатированной в FAT32.
 
Процедура обновления основного ПО приемника HD9305B:
1.Скопировать в корневую директорию флешки файлы update.info и 2013_05_13_HD9305B_hw0453_0_31_136_full.dre
2.Вставить флешку в работающий приемник, согласиться на проведение обновления. 
3.На этапе b xx извлечь флешку.

Процедура обновления ПО NKE:
1. Удалить файлы ПО приемника с флешки.
2. Скопировать в корневую директорию флешки файл nke.bin, содержащий ПО NKE. 
3. Вставить флешку в работающий приемник. Прошивка ПО NKE производится без вывода какой-либо индикации. 
4. По истечении 30-60 секунд приемник начнет перезагрузку, в момент исчезновения изображения с экрана телевизора необходимо сразу отключить флешку от приемника.

filename: 2013_05_13_HD9305B_hw0453_0_31_136_full.dre
Checksum: cf80d248c85a58f054476b70984f7be7 

filename: upgrade.info
Checksum: ff89e3cd945d68380cae90ebd38465a7

filename: nke.bin
Checksum: f22dbf1788bea2627c8c965f7c9584eb


2013.05.13 Spb